Tun Schlechter 15. Januar 1997

Gliederung

• UnterstÈutzte Hardware • Unsere Konőguration • Booten auf der Alpha • Installation • InformationsmÈoglichkeiten

Alpha Linux Ð Ein Erfahrungsbericht Folie 1/8

Tun Schlechter 15. Januar 1997

Unterst Èutzte Hardware (Motherboards)

• UnterstÈutzte Systeme:

ś Noname (AXPpci33) ś UDB

ś AlphaPC164 ś Mikasa (AlphaServer 1000) ś Alcor (AS600) und Bret (AS500) ś EB164 ś Cabriolet (AlphaPC64) ś Mustang (AS200), M3 (AS250) und Avanti (AS400) ś XL ś Jensen (DEC 2000) (DECpc AXP 150)

• Nicht unterstÈutzt:

ś Alpha Systeme mit TURBOchannel ś DEC 3000 Serie

Alpha Linux Ð Ein Erfahrungsbericht Folie 2/8

Tun Schlechter 15. Januar 1997

Unterst Èutzte Hardware (IO)

• Graők:

ś Mach64 ś S3 ś TGA → fÈur jede Graőkkarte gibt es einen X11-Server

• SCSI Host Adapter

ś ncr53c810 ś ncr53c825 ś aha1740 ś BusLogic ś Qlogic ISP1020

• IDE Disks und CD-ROMs (ATAPI)

• QIC-80 Tapes

Alpha Linux Ð Ein Erfahrungsbericht Folie 3/8

Tun Schlechter 15. Januar 1997

Unterst Èutzte Hardware (Netzwerke)

• Netzwerke ś Ethernet

∗ de4x5 ∗ de500 ∗ depca ∗ ewrk3 ∗ ne2000 ś Western Digital wd80x3 ś SMC Ultra ś SMC EtherEZ ś 3com 3c503, 3c503/16, 3c509 ś Cabletron e2100 ś HP PC Lan und Lan+ ś Ansel AC3200 EISA Karte ś AMD PCnetPCI - Karten

Alpha Linux Ð Ein Erfahrungsbericht Folie 4/8

Tun Schlechter 15. Januar 1997

Unsere Konőguration

• Hardware ś Noname (AXPpci33) ś DEC ALPHA 21066A-233 ś 32 MB Ram ś SCSI Quantum Fireball 1080S ś SCSI Quantum Lightning 730S ś S3 Graőkkarte • Linux

ś Red Hat 4.0 ś Kernel 2.0.27

Alpha Linux Ð Ein Erfahrungsbericht Folie 5/8

Tun Schlechter 15. Januar 1997

Booten auf der Alpha

• Technische HintergrÈunde:

ś kein Master Boot Record (MBR) auf Festplatte ś kein BIOS im Sinne von Intel-PCs ś Flash-ROM zum Booten

• Drei MÈoglichkeiten zum Booten:

ś MILO (Mini Loader) im Flash-ROM ś MILO booten Èuber Win NT Firmware im Flash-ROM ś Linux booten Èuber SRM Firmware (DEC UNIX)

• MILO

ś ist BIOS und MBR in einem (Vergleich mit Intel-PCs) ś benutzt dabei

∗ Linux-Basis-Kernel ∗ Linux-Treiber fÈur Filesysteme, Floppies ...

Alpha Linux Ð Ein Erfahrungsbericht Folie 6/8

Tun Schlechter 15. Januar 1997

Installation von Alpha Linux

• MILO installieren • Bootdiskette erstellen und booten • Installationsmedium wÈahlen ś FTP ś CD-ROM ś NFS • Festplatten partitionieren • Pakete auswÈahlen • Kopiervorgang starten • Reboot • MÈoglicherweise:

ś Updates installieren ś neuen eigenen Kernel kompilieren und installieren

Alpha Linux Ð Ein Erfahrungsbericht Folie 7/8

Tun Schlechter 15. Januar 1997

Informationsm Èoglichkeiten

• World-Wide-Web:

http://www.redhat.com/linux-info/alpha/faq/

• FTP:

ftp://ftp.uni-jena.de/pub/linux/MIRROR.redhat/redhat-4.0/axp/

• Mailingliste:

axp-list@redhat.com

Viel Erfolg!

Alpha Linux Ð Ein Erfahrungsbericht Folie 8/8