Nils Magnus, Kester Habermann 21. Januar 1997

Hardwarevorraussetzungen

Eine typische Hardwarekonőguration umfaût: Prozessor 486DX4/100 ś P133 Hauptspeicher 8 ś 32MB RAM Festplatte IDE oder SCSI, 500MB frei Graőkkarte moderne PCI-Graőkkarte, z. B. S3 CD-ROM ATAPI oder SCSI Auch ž exotischereł Konőgurationen und sogar andere Plattformen werden ebenso unterstÈutzt.

Nils Magnus, Kester Habermann 21. Januar 1997

Hardware veriőzieren

Technische Informationen Èuber • I/O-Adressen, Interrupts (IRQs), usw. • Festplattenaufteilung, SCSI-IDs • Graőkchip, RAMDAC, Clockchip, Frequenzbereich des Monitors • Angaben zum Netzwerk: IP-Adresse, IP-Name, ... herraussuchen/bereitlegen.

Nils Magnus, Kester Habermann 21. Januar 1997

Distributionen

Es gibt eine Reihe von Distributionen: • RedHat • Debian • S.u.S.e. (deutsch) • Slackware • Caldera (kommerziell) → Siehe auch Bericht im Linux Magazin 1/97.

Nils Magnus, Kester Habermann 21. Januar 1997

RedHat Linux

Entscheidung fÈur RedHat wegen: • weiter Verbreitung • gutem Package-Manager (RPM) • professioneller Ausstattung

Nils Magnus, Kester Habermann 21. Januar 1997

RedHat Linux

Die aktuelle RedHat Version 4.0 gibt es auf: • RedHat CD-ROM (inkl. englischem Handbuch) • InfoMagic CD-ROM (Dezember 1996) • Ausleihservice der Unix-AG • Per FTP vom RedHat-Server:

ftp://ftp.redhat.com/pub/redhat/redhat-4.0/

bzw. mÈoglichst von einem deutschen Mirror:

ftp://ftp.mpi-sb.mpg.de/pub/pub/linux/mirror/ftp.redhat.com/redhat/redhat-4.0/
ftp://ftp.gwdg.de/pub/linux/install/redhat/redhat-4.0/

Nils Magnus, Kester Habermann 21. Januar 1997

Handbuch

Es gibt auf dem FTP-Server von RedHat ein Benutzerhandbuch im PostScript-Format:

.../redhat-4.0/Users-Guide/Users-Guide-4.0.a4.ps.gz

Ausdrucken von einem Unix-Rechner aus:

$ gzip -dc Users-Guide-4.0.a4.ps.gz | lpr -Pps

wenn der Drucker ps heiût.

Nils Magnus, Kester Habermann 21. Januar 1997

Bootdisketten erstellen

Vor dem Beginn der Installation mÈussen Bootdisketten erstellt werden, deren Images sich im Installationsbaum beőnden.

Vorgehen unter Linux:

$ cd .../images
$ cat boot.img > /dev/fd0
$ cat supp.img > /dev/fd0

Vorgehen unter DOS:

E:\> cd \images
E:\images> ..\dosutils\rawrite boot.img a:
E:\images> ..\dosutils\rawrite supp.img a:

Nils Magnus, Kester Habermann 21. Januar 1997

Start der Installation

• Bootdisk einlegen • evtl. Bootreihenfolge im BIOS einstellen • Rechner booten • Beim Prompt LILO: Return drÈucken (in SonderfÈallen kÈonnen hier Boot-Optionen angegeben werden) • Bootmeldungen mit eigenen Angaben vergleichen (Hardwarepro- be) • ZurÈuckscrollen mit Shift + PageUp bzw PageDown

Nils Magnus, Kester Habermann 21. Januar 1997

Meldungen auf virtuellen Konsolen

Durch DrÈucken von Alt + F1 bis F8 kann auf verschiedene virtuelle Konsolen umgeschaltet werden, die unterschiedliche Hilfsinformationen anzeigen:

Konsole 1 Installationsdialog Konsole 2 Root-Shell Konsole 3 Ergegbnisse beim Proben von Festplatten und CD-ROMs Konsole 4 Meldungen des Kernels Konsole 5 Fehlermeldungen des Installationsprogramms Konsole 6 ś 8 Unbenutzt wÈahrend der Installation

Nils Magnus, Kester Habermann 21. Januar 1997

Aufteilung in Partionen

Die Aufteilung in Partition hat Vorteile:

⊕ leichterer Upgrade (/home muû nicht bei Update umkopiert werden).

⊕ einfacheres Backup ⊖ schwieriger beim ÈAndern von PartitionsgrÈoûen Die Benutzung von fdisk erfolgt analog wie bei DOS. MenÈuorientiert ist das Programm cfdisk.

Nils Magnus, Kester Habermann 21. Januar 1997

Partionierungsvorschlag

Pfad Inhalt GrÈoûe / Rootpartition 20 MB /usr Systemprogramme (read-only) 200 ś 500 MB /var Spooldateien fÈur Mail und Drucker... 50 MB /home Homeverzeichnisse der Benutzer Rest /usr/local Privat installierte Pakete ohne RPM ???

Nils Magnus, Kester Habermann 21. Januar 1997

Nach der Installation

Folgende Schritte stehen nach der Installation typischerweise noch an: • Updates einspielen • User einrichten • Drucker einrichten • ž konfektioniertenł Kernel bauen • Notfalldiskette erzeugen