Klaus Knopper 18. Januar 1997

PPP als Software-Schnittstelle

PPP Folie 1/4

Klaus Knopper 18. Januar 1997

Installation

? Kernel mit PPP neu Èubersetzen, oder Modul einbauen ? /usr/sbin/pppd starten. (Optionen sind von der Installation,

Modemschnittstelle, Provider etc. abhÈangig)

? Evtl. Routing (Gateway, Netzmaske, IP-Adresse etc.) an-

passen.

PPP Folie 2/4

Klaus Knopper 18. Januar 1997

Beispiel f Èur Gateway-Verbindung Èuber serielle Leitung mit PPP

Beispiel: combinazione ! gnocchi

Client:

/usr/sbin/pppd /dev/cua0 38400 crtscts passive \
                      defaultroute

Server:

/usr/sbin/pppd /dev/cua1 38400 crtscts passive \
                      gnocchi:combinazione \
                      noipdefault -defaultroute

/sbin/ifconfig ppp0 \
             gnocchi pointopoint combinazione \
             netmask 255.255.255.0 metric 1 up
arp -Ds combinazione eth0 pub

PPP Folie 3/4

Klaus Knopper 18. Januar 1997

ÈUber Modem

/usr/sbin/pppd \
    connect "chat -v -f /etc/ppp.chatscript"
    passive \
    defaultroute

PPP Folie 4/4